**19.** Эксперимент 6. Добавить возможность изменять максимальную яркость каждой пульсации при помощи кнопок. Одна кнопка – увеличение, другая – уменьшение.

**20.** Эксперимент 15. Вместо термистора использовать датчик температуры LM35.