**21.** Эксперимент 17.

**22.** Эксперимент 17. Вместо потенциометра угол изменять джойстиком XY, где изменение положения джойстика по оси X (влево/вправо) начинает поворачивать сервопривод по часовой или против часовой стрелки, а изменение положения джойстика по оси Y (вверх/вниз) меняет соответственно скорость его поворота на большую/меньшую.